**重庆市万州高级技工学校**

**学生军训服招标公告**

经学校领导研究，我校2023级新生军训服公开招标，请有意向的供应商参与竞标。具体事项如下：

一、军训服的组成

每套军训服组成标准：

1、迷彩长袖上衣 1件

2、迷彩裤子 1条

3、腰带 1根

4、迷彩帽子 1顶

二、数量

订购军训服暂定2289套，合同签订后4个日历日内交货。

三、投标时间

2023年12月20上午10:30点提交标书；开标地点：重庆市万州高级技工学校A栋507会议室。投标文件接收人：骆伟；联系电话：13709459693。

四、投标要求

1、投标产品项目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **参数** |
| 1 | 迷彩长袖上衣 | 主要技术参数：   1. PH值：4.0~7.0； 2. 甲醛：未检出； 3. 耐水洗色牢度≥4级； 4. 耐干摩擦色牢度≥4级； 5. 耐湿摩擦色牢度≥3级； 6. 无异味， 7. 无可分解致癌芳香胺染料， 8. 耐皂洗色牢度≥4-5级； 9. 耐光、汗复合色牢度：碱性≥4-5级，酸性≥4-5级； 10. 起毛起球≥4级； 11. 顶破强力（N）≥1448; 12. 断裂强力（N）：经向≥1900；纬向≥830； 13. 撕破强力（N）：经向≥31，纬向≥25； 14. 单位面积质量(g/㎡)：≥250， 15. 线密度（tex）：经向≥28，纬向≥39； 16. 英制支数Ne（s）：经向≥20.5，纬向≥14.5； 17. 公制支数Nm（支）：经向≥35纬向≥25； 18. 织物密度(根/10cm)；经向≥500，纬向≥230； 19. 透湿率（g/(㎡.24h）：洗前≥9×10³； 20. 耐酸汗渍色牢度≥4级； 21. 耐碱汗渍色牢度≥4级； 22. 外观质量：裤子的纱线歪斜程度不大于3%、前身底边不倒翘。 其他表面部位的色差应不低于4。 23. 外观疵点：线状疵点、条状疵点、块状疵点、纬档、压痕折皱、油、锈、色斑疵、破损性疵点符合FZ/T81007-2022要求。 24. 缝制质量：细线不少于12针/3cm，粗线不少于7针/3cm，包缝线不少于9针/3cm、各部位缝制平服，线路顺直、整齐、牢固、针剂均匀，上下松紧适宜，无跳线、断线，起止针处及袋口应回针缉牢。缉明线宽窄一致。外露缝份应包缝或热切处理，各部位缝份应不小于0.8cm，开袋等特殊部位除外。   其余部位30.0cm内不应有连续跳针或一处以上单跳针，链式线迹不应跳线。省道顺直、平服;长短、位置一致;细裥(含塔克线)均匀,锁眼定位准确,大小与扣相适宜,整齐牢固。眼位不偏斜,锁眼针迹美观、整齐、平服。 钉扣牢固,线结不外露。钉扣不应钉在单层布上(装饰扣除外),绕脚高度与扣眼位置相适宜，缠绕3次及以上(装饰扣不缠绕),收线打结应结实完整。扣与扣眼上下应对位。四合扣牢固，上下应对位，吻合适度，无变形或过穿现象。  腰头平服，顺直,塞窄一致:止口不反叶;松紧带松紧均匀;活里包缝，两裤腿长短，裤口大小一致，裤子侧缝顺直,扭曲率不大于2%。印花不搭色。  注：提供符合主要技术参数的迷彩服套装合格检验报告原件1份。 |
| 2 | 迷彩裤子 | 主要技术参数：   1. PH值：4.0~7.0； 2. 甲醛：未检出； 3. 耐水洗色牢度≥4级； 4. 耐干摩擦色牢度≥4级； 5. 耐湿摩擦色牢度≥3级； 6. 无异味， 7. 无可分解致癌芳香胺染料， 8. 耐皂洗色牢度≥4-5级； 9. 耐光、汗复合色牢度：碱性≥4-5级，酸性≥4-5级； 10. 起毛起球≥4级； 11. 顶破强力（N）≥1448; 12. 断裂强力（N）：经向≥1900；纬向≥830； 13. 撕破强力（N）：经向≥31，纬向≥25； 14. 单位面积质量(g/㎡)：≥250， 15. 线密度（tex）：经向≥28，纬向≥39； 16. 英制支数Ne（s）：经向≥20.5，纬向≥14.5； 17. 公制支数Nm（支）：经向≥35纬向≥25； 18. 织物密度(根/10cm)；经向≥500，纬向≥230； 19. 透湿率（g/(㎡.24h）：洗前≥9×10³； 20. 耐酸汗渍色牢度≥4级； 21. 耐碱汗渍色牢度≥4级； 22. 外观质量：裤子的纱线歪斜程度不大于3%、前身底边不倒翘。 其他表面部位的色差应不低于4。 23. 外观疵点：线状疵点、条状疵点、块状疵点、纬档、压痕折皱、油、锈、色斑疵、破损性疵点符合FZ/T81007-2022要求。 24. 缝制质量：细线不少于12针/3cm，粗线不少于7针/3cm，包缝线不少于9针/3cm、各部位缝制平服，线路顺直、整齐、牢固、针剂均匀，上下松紧适宜，无跳线、断线，起止针处及袋口应回针缉牢。缉明线宽窄一致。外露缝份应包缝或热切处理，各部位缝份应不小于0.8cm，开袋等特殊部位除外。   其余部位30.0cm内不应有连续跳针或一处以上单跳针，链式线迹不应跳线。省道顺直、平服;长短、位置一致;细裥(含塔克线)均匀,锁眼定位准确,大小与扣相适宜,整齐牢固。眼位不偏斜,锁眼针迹美观、整齐、平服。 钉扣牢固,线结不外露。钉扣不应钉在单层布上(装饰扣除外),绕脚高度与扣眼位置相适宜，缠绕3次及以上(装饰扣不缠绕),收线打结应结实完整。扣与扣眼上下应对位。四合扣牢固，上下应对位，吻合适度，无变形或过穿现象。  腰头平服，顺直,塞窄一致:止口不反叶;松紧带松紧均匀;活里包缝，两裤腿长短，裤口大小一致，裤子侧缝顺直,扭曲率不大于2%。印花不搭色。 |
| 3 | 迷彩帽子 | 主要技术参数：质量和迷彩服相同 |
| 4 | 腰带 | 材质：帆布，军绿色，宽度5cm,长度100cm.塑料扣。 |

2、本次报价按照2289套报总价（报价包括价款、运输、售后服务、税费及其他方面的价格）。投标价格应为履行合同的固定价格。

3、材料选择符合国家质检要求。

4、质量好，性价比高，价格合理。

5、保证产品质量。供方提供产品如达不到需方提出的要求，需方有权拒收或退货，中标企业赔偿由此造成的一切损失，学校有进一步追究责任的权利。

6、投标书上详细说明售后服务的做法和实施措施细节。注明违约时的自认惩罚措施。如学校增加用量，中标企业保证及时增补，规格质量相同，按照单套价格不变（本次中标总价除以2289套即为单套价格）。售后服务不能保证者，今后不得参与我校招标。

7、开标时,投标方提供样品。本项目最高限价128184元，报价不能超过最高限价；

五、供货要求：

1、所有项目按要求的样式、色彩、质量供货，实际货物和投标方样品一致。

2、服装要做到不褪色、不开线、同时满足部分特体需求。

3、按学生身体条件(身高,腰围等)提供军训服装。

4、军训服数量以实际使用的为准。

六、标书具备材料

投标单位应提交下列文件、证件：

1、《营业执照》复印件；

2、税务登记证明复印件

3、企业法人证明书或投标委托书、受委托人身份证（先交复印件，开标当天携身份证原件）

4、投标材料须打印，相关签字盖章齐备。

七、付款方式:按党委会研究决定，本次军训服由学生本人每套承担40元，由学生处协助供货方收取，差额部分供货方开具差额发票后由学校负担，在训练结束后,按实际用量90天内全部付清货款。

九、评标方法

符合样品质量,最低价中标。

十、合同签订

学校与中标单位签订合同。双方共同承认的招标文件、投标文件及评标过程中形成的书面文件均作为签订合同的依据。

重庆市万州高级技工学校

二〇二三年十二月十九日